1. La diferencia entre la instrucción JZ y JNZ es que una se fija que JZ se fija si la flag de cero esta encendida para seguir haciendo una iteración mientras que JNZ hace el salto si la flag de cero NO esta prendida
2. .

ORG 1000H

TABLA DB 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20

FIN DB ?

TOTAL DB 0

MAX DB 11

ORG 2000H

MOV AL, 0

MOV CL, OFFSET FIN - OFFSET TABLA

MOV BX, OFFSET TABLA

COMP: MOV AL, [BX]

INC BX

DEC CL

CMP MAX, AL

JNS MINyEQ (1)

CMP CL, 0

JZ FINAL

JMP COMP

MINyEQ: ADD TOTAL, 1

JMP COMP

FINAL: HLT

END